MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS



Gleitmittel

Gleitmittel zur Reduzierung der Einschubkräfte bei der Rohrverlegung.

Rohrwerkstoff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gebindegröße \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_ EP \_\_\_\_ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Anwendungsgebiet: Kunststoffrohre (weiß), Steinzeugrohre (blau), Betonrohre (grau)

Gebindegrößen : Weiß 250g Tube, 500g Tube, 1Kg Eimer, 3Kg Eimer

Blau 1Kg Eimer, 3Kg Eimer

Grau 5Kg Eimer, 10Kg Eimer

Norm/Zulassung: CE06, Sicherheitsdatenblatt (EG) Nr. 1907/2006